Практическая работа 12

Горбунов = 8

Никита = 6

Сергеевич = 9

SMOD = 6 mod 2 = 0

BD = 9 mode 2 = 1

TL1 = TH1 = 256 – 8 = 248

Режим порта 1, BD = 1, а значит частота вычисляется по формуле